1. [bookmark: _GoBack]Einführungsaufgabe:
· Gegeben sei das Netzwerk 192.168.1.0/24. Teile dieses Netz in vier gleich große Subnetze auf. Was sind die Netzadressen, Broadcast-Adressen und gültige Hostbereiche für jedes Subnetz?
2. Erweiterungsaufgabe:
· Ein Unternehmen benötigt 5 Subnetze, in jedem Subnetz sollen mindestens 25 Hosts Platz haben. Das Unternehmen hat das Netzwerk 192.168.0.0/24 zur Verfügung. Wie könnte eine mögliche Aufteilung aussehen?
· 
1 Aufgabe mit Fehler:
Szenario: Ein Netzwerktechniker hat die Aufgabe bekommen, ein Netzwerk mit der Adresse 192.168.12.0/28 in neun Subnetze zu unterteilen. Er erstellt folgende Subnetze:
1. Subnetz: 192.168.12.0/29
2. Subnetz: 192.168.12.8/29
3. Subnetz: 192.168.12.16/29
4. Subnetz: 192.168.12.24/29
5. Subnetz: 192.168.12.32/29
6. Subnetz: 192.168.12.40/29
7. Subnetz: 192.168.12.48/29
8. Subnetz: 192.168.12.56/29
9. Subnetz: 192.168.12.64/29

Warum funktioniert diese Aufteilung nicht und viele Subnetze können tatsächlich
Erstellt werden?
Erkläre und löse diese Aufgabe so gut wie möglich.

2 Aufgabe mit Fehler:
Szenario: Ein Netzwerkadministrator möchte das Netzwerk 172.16.0.0/16 in mehrere Subnetze aufteilen, sodass jedes Subnetz mindestens 510 Hosts unterstützt. Er geht folgendermaßen vor:
1. Subnetz: 172.16.0.0/23
2. Subnetz: 172.16.2.0/23
3. Subnetz: 172.16.4.0/23
Der Administrator plant, insgesamt 128 solcher Subnetze zu erstellen.
Identifizieren Sie die Probleme in diesem Szenario.






