Packet-Tracer-Übung: DHCP & DNS
Lösungsheft
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Datum: ____________
Szenario:  In einem LAN sollen die Clients ihre IP-Konfiguration automatisch per DHCP von einem Server beziehen. Außerdem soll ein Namensaufruf (www.bfw.de) per DNS aufgelöst werden. Server, DHCP-Dienst und DNS-Dienst werden über die Server-Oberfläche in Packet Tracer eingerichtet. (Kein netzübergreifendes Relay.)
Lernziele
1. Du richtest einen DHCP-Pool ein und beziehst Adressen automatisch.
1. Du konfigurierst einen DNS-A-Record und löst einen Namen auf.
1. Du erklärst das Zusammenspiel von DHCP und DNS.
1  Topologie
	Gerät
	Port
	verbunden mit
	Funktion

	SW1
	Fa0/1
	Server
	DHCP- + DNS-Server (statisch)

	SW1
	Fa0/2
	PC1
	DHCP-Client

	SW1
	Fa0/3
	PC2
	DHCP-Client



2  IP-Plan
	Gerät
	IP-Adresse
	Subnetzmaske
	Bezug

	Server
	192.168.1.10
	255.255.255.0
	statisch

	PC1
	per DHCP
	—
	automatisch

	PC2
	per DHCP
	—
	automatisch



3  Arbeitsschritte
1)  Topologie aufbauen: Switch (2960), 1 Server, 2 PCs verkabeln. Dem Server statisch 192.168.1.10/24 geben.
2)  Am Server den DHCP-Dienst einrichten (Services → DHCP): Pool mit Startadresse, Maske und DNS-Server, Dienst einschalten.
3)  Am Server den DNS-Dienst einrichten (Services → DNS): A-Record www.bfw.de → 192.168.1.10, Dienst einschalten.
4)  Beide PCs auf DHCP stellen (Desktop → IP Configuration → DHCP).
5)  Prüfen: an den PCs ipconfig /all – Adresse aus dem Pool und DNS-Server eingetragen?
6)  Test: an PC1 ping www.bfw.de – wird der Name aufgelöst?
Konfiguration am Server
DHCP-Pool (Services → DHCP)
	Einstellung
	Wert

	Startadresse
	192.168.1.100

	Subnetzmaske
	255.255.255.0

	Standardgateway
	(leer – nur mit Router nötig)

	DNS-Server
	192.168.1.10

	Max. Nutzer
	50



DNS-Eintrag (Services → DNS)
	Einstellung
	Wert

	Name
	www.bfw.de

	Typ
	A

	Adresse
	192.168.1.10



4  Test / Ergebnis
PCs beziehen Adressen aus dem Pool (z. B. 192.168.1.100 / 192.168.1.101), Maske 255.255.255.0, DNS 192.168.1.10.
ping www.bfw.de  →  Antwort von 192.168.1.10 – der Name wurde per DNS aufgelöst.
5  Verständnisfragen
1)  Woran erkennt man, dass ein PC seine Adresse per DHCP bekommen hat – und nicht statisch?
Lösung: In der Konfiguration steht „DHCP“ statt manueller Eingabe; die Adresse stammt aus dem Pool. Fällt der DHCP-Server aus, bekäme der Client eine APIPA-Adresse (169.254.x.x).
2)  Warum muss der DNS-Server den Clients per DHCP mitgeteilt werden?
Lösung: Damit die Clients Namen auflösen können, ohne dass man den DNS-Server an jedem Gerät von Hand einträgt.
3)  Was passiert beim Befehl „ping www.bfw.de“ Schritt für Schritt?
Lösung: Der Client fragt zuerst den DNS-Server nach der IP zu www.bfw.de, erhält 192.168.1.10 und pingt anschließend diese IP-Adresse.
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