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1  Warum IPv6?
IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen, woraus sich rund 4,3 Milliarden mögliche Adressen ergeben. Durch das Wachstum des Internets, mobile Endgeräte, Cloud-Dienste und das Internet der Dinge ist dieser Vorrat erschöpft. 
NAT (Network Address Translation) hat den Mangel abgefedert, indem viele Geräte hinter einer öffentlichen Adresse zusammengefasst werden. Das bricht jedoch das Ende-zu-Ende-Prinzip und erschwert eingehende Verbindungen. IPv6 löst das Problem grundlegend mit 128-Bit-Adressen und einem praktisch unbegrenzten Adressraum (rund 3,4 × 10³⁸ Adressen).
2  Aufbau einer IPv6-Adresse
Eine IPv6-Adresse ist 128 Bit lang und wird in acht Blöcken zu je 16 Bit geschrieben. Jeder Block wird hexadezimal dargestellt (vier Hex-Ziffern) und durch Doppelpunkte getrennt. Die linke Hälfte bildet das Präfix (Netzanteil), die rechte Hälfte die Interface-ID (Hostanteil). Die übliche Präfixlänge für ein Subnetz ist /64: die ersten 64 Bit bezeichnen das Netz, die letzten 64 Bit das Interface.
Beispiel:  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
3  Kürzungsregeln
Vollständige IPv6-Adressen sind lang. Zwei Regeln verkürzen sie:
1. Regel 1 – Führende Nullen innerhalb eines Blocks werden weggelassen (0db8 → db8, 0000 → 0).
1. Regel 2 – Eine zusammenhängende Folge von Null-Blöcken wird durch zwei Doppelpunkte (::) ersetzt.
Wichtig: Das :: darf in einer Adresse nur ein einziges Mal stehen – sonst wäre nicht mehr eindeutig, wie viele Null-Blöcke gemeint sind. Gibt es mehrere Null-Folgen, wird die längste gekürzt. Ein einzelner Null-Block wird nur zu 0 reduziert, nicht zu ::.
Häufige Fehler: zweimal :: in einer Adresse; das Kürzen einer kürzeren statt der längsten Null-Folge; das Verwechseln weggelassener führender Nullen mit ganzen Null-Blöcken.
4  Beispiel: Schritt für Schritt kürzen
	Ausgangsadresse (voll)
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329



	Schritt 1 – führende Nullen weglassen
2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329



	Schritt 2 – längste Null-Folge durch :: ersetzen
2001:db8::ff00:42:8329



5  Adressarten
IPv6 unterscheidet Adressen anhand ihres Präfixes. Die wichtigsten Arten:
	Präfix
	Adressart
	Bedeutung

	2000::/3
	Global Unicast (GUA)
	weltweit routbar, öffentlich – Gegenstück zur öffentlichen IPv4-Adresse

	fe80::/10
	Link-Local (LLA)
	nur im eigenen Segment gültig, automatisch auf jedem Interface, wird nicht geroutet

	ff00::/8
	Multicast
	einer an viele; z. B. ff02::1 (alle Knoten), ff02::2 (alle Router). IPv6 hat keinen Broadcast.

	fc00::/7
	Unique Local (ULA)
	privat, nicht im Internet routbar – Pendant zu RFC 1918 (praktisch fd00::/8)

	::1  /  ::
	Spezial
	::1 = Loopback (wie 127.0.0.1), :: = nicht spezifiziert



6  Adresszuweisung
1. Statisch – Die Adresse wird manuell konfiguriert; typisch für Server und Router.
1. SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) – Das Gerät bildet seine Adresse selbst: Der Router teilt per Router Advertisement (RA) das Präfix mit, die Interface-ID erzeugt der Host. Kein Server nötig.
1. DHCPv6 – Zentrale Adressvergabe über einen Server, stateful (Server verwaltet die Zuordnung) oder stateless (nur Zusatzinfos wie DNS).
NDP (Neighbor Discovery Protocol): In IPv6 übernimmt NDP die Nachbarschafts- und Routererkennung im Segment und ersetzt damit das ARP von IPv4. Die Detail-Mechanik (Neighbor Solicitation/Advertisement, DAD u. a.) wird im FISI-Modul behandelt – hier genügt: NDP ersetzt ARP.
7  Vor- und Nachteile
	Vorteile
1. riesiger Adressraum
1. kein NAT nötig – echtes Ende-zu-Ende
1. Autokonfiguration (SLAAC)
1. vereinfachter, fester Header
	Nachteile
1. schwerer lesbar und merkbar
1. Umstellungsaufwand
1. Koexistenz IPv4/IPv6 (Dual-Stack)
1. Sicherheits-Neuland bei Fehlkonfiguration



8  Fazit
1. IPv6 löst die Adressknappheit dauerhaft.
1. Kürzungsregeln sicher beherrschen: führende Nullen weg, längste Null-Folge → :: (nur einmal).
1. Adressart am Präfix erkennen (2000::/3, fe80::/10, ff00::/8 …).
1. Adresszuweisung: statisch · SLAAC · DHCPv6.
Zum Üben: Der interaktive IPv6-Trainer bietet die drei Modi Kürzen, Expandieren und Adressart erkennen – randomisiert, mit Sofort-Rückmeldung.
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