Lernzielkontrolle: IPv6 – Adressierung
Musterlösung
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Klasse: __________     Datum: ____________
Erreichbare Punkte: 30        Erreicht: ________        Note: ________
Hinweis:  Bearbeite alle Aufgaben. Bearbeitungszeit: 30 Minuten · Hilfsmittel: keine.
Aufgabe 1 – Grundlagen	(5 P)
a) Wie viele Bit umfasst eine IPv6-Adresse?	(1 P)
Lösung: 128 Bit.
b) In wie viele Blöcke welcher Größe ist sie gegliedert?	(1 P)
Lösung: 8 Blöcke zu je 16 Bit.
c) Wofür stehen die linke und die rechte Hälfte einer Adresse?	(2 P)
Lösung: Linke Hälfte = Präfix (Netzanteil), rechte Hälfte = Interface-ID (Hostanteil).
d) Welche Präfixlänge ist für ein Subnetz Standard?	(1 P)
Lösung: /64.
Aufgabe 2 – Adressen kürzen	(8 P)
Kürze die folgenden Adressen so weit wie möglich.
	Volle Adresse
	Gekürzt

	1)  2607:f8b0:4005:0080:0000:0000:0000:200e
	2607:f8b0:4005:80::200e

	2)  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
	2001:db8::

	3)  fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00ff
	fe80::ff

	4)  2a00:1450:4001:0810:0000:0000:0000:200e
	2a00:1450:4001:810::200e


Aufgabe 3 – Adressen expandieren	(6 P)
Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus (8 Blöcke, je 4 Stellen).
	Gekürzt
	Volle Adresse

	1)  2001:db8:1::1
	2001:0db8:0001:0000:0000:0000:0000:0001

	2)  fe80::abcd
	fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:abcd

	3)  ff02::1:2
	ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002


Aufgabe 4 – Adressart bestimmen	(5 P)
Bestimme zu jeder Adresse die Adressart.
	Adresse
	Adressart

	1)  2a03:2880:f12f::1
	Global Unicast (GUA)

	2)  fe80::1ff:fe23:4567
	Link-Local (LLA)

	3)  ff02::2
	Multicast

	4)  fd9e:1a2b:3c4d::99
	Unique Local (ULA)

	5)  ::
	Spezial (nicht spezifiziert)


Aufgabe 5 – Adresszuweisung zuordnen	(3 P)
Ordne jeder Beschreibung die passende Art der Adresszuweisung zu (statisch, SLAAC, DHCPv6).
	Beschreibung
	Zuweisungsart

	Der Host bildet seine Adresse selbst aus dem per Router Advertisement empfangenen Präfix.
	SLAAC

	Ein Server vergibt die Adressen zentral (stateful oder stateless).
	DHCPv6

	Die Adresse wird von Hand fest eingetragen.
	Statisch


Aufgabe 6 – Transfer	(3 P)
a) Ein Gerät besitzt nur die Adresse fe80::a1b2:c3d4. Kann es damit einen Server im Internet erreichen? Begründe.	(2 P)
Lösung: Nein. fe80::/10 ist eine Link-Local-Adresse, nur im eigenen Segment gültig und wird nicht geroutet. Für den Internetzugriff ist eine global routbare Adresse (GUA, 2000::/3) erforderlich.
b) Welcher IPv6-Mechanismus ersetzt das ARP von IPv4, und was ist seine Aufgabe?	(1 P)
Lösung: NDP (Neighbor Discovery Protocol); Nachbarschaftserkennung bzw. Zuordnung IPv6-Adresse ↔ MAC-Adresse im Segment.
Bewertung
	Aufgabe
	Thema
	erreichbar
	erreicht

	1
	Grundlagen
	5
	

	2
	Kürzen
	8
	

	3
	Expandieren
	6
	

	4
	Adressart
	5
	

	5
	Zuweisung
	3
	

	6
	Transfer
	3
	

	Summe
	
	30
	


Notenschlüssel
	Note
	Punkte

	sehr gut (1)
	28 – 30

	gut (2)
	24 – 27

	befriedigend (3)
	20 – 23

	ausreichend (4)
	15 – 19

	mangelhaft (5)
	8 – 14

	ungenügend (6)
	0 – 7
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