Aufgabenblatt: Subnetting & VLSM
Lösung
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Datum: ____________
Hinweis:  Rechenweg sauber notieren. Hilfsmittel: CIDR-/Maskentabelle erlaubt. Kontrolle mit dem Subnetting-Trainer.
Aufgabe 1 – Subnetze berechnen
Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, nutzbare Hosts und Subnetzmaske.
	Gegeben (IP / CIDR)
	Netzadresse
	Broadcast
	nutzb. Hosts
	Subnetzmaske

	192.168.20.77 /26
	192.168.20.64
	192.168.20.127
	62
	255.255.255.192

	10.10.10.200 /28
	10.10.10.192
	10.10.10.207
	14
	255.255.255.240

	172.16.50.130 /25
	172.16.50.128
	172.16.50.255
	126
	255.255.255.128

	192.168.1.33 /30
	192.168.1.32
	192.168.1.35
	2
	255.255.255.252


Aufgabe 2 – Umrechnungen
a) Wie viele nutzbare Hosts hat ein /27-Netz?
Lösung: 30 nutzbare Hosts.
b) Welche Präfixlänge braucht man mindestens für 500 Hosts?
Lösung: /23 (510 nutzbare Hosts).
c) Welche Subnetzmaske gehört zu /29?
Lösung: 255.255.255.248
d) Ein Netz hat die Maske 255.255.255.192. Präfixlänge und nutzbare Hosts?
Lösung: /26, 62 nutzbare Hosts.
Aufgabe 3 – VLSM-Planung
Die Firma NordTec besitzt das Netz 192.168.100.0/24 und benötigt fünf Subnetze. Plane die Vergabe nach VLSM (größter Bedarf zuerst, lückenlos) und trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein.
	Bereich (Hosts)
	Netzadresse
	/Präfix
	Broadcast

	Vertrieb (60 Hosts)
	192.168.100.0
	/26
	192.168.100.63

	Technik (28 Hosts)
	192.168.100.64
	/27
	192.168.100.95

	Verwaltung (12 Hosts)
	192.168.100.96
	/28
	192.168.100.111

	WLAN-Gäste (5 Hosts)
	192.168.100.112
	/29
	192.168.100.119

	Backbone (2 Hosts)
	192.168.100.120
	/30
	192.168.100.123


Nutzbare Hosts je Subnetz: Vertrieb 62 · Technik 30 · Verwaltung 14 · WLAN-Gäste 6 · Backbone 2.
Aufgabe 4 – Transfer
1)  Warum spart VLSM gegenüber einheitlich großen Subnetzen Adressen?
Lösung: Bei einheitlichem Subnetting müssten alle Subnetze so groß wie das größte sein. Kleine Netze (z. B. Punkt-zu-Punkt mit 2 Hosts) würden dann sehr viele Adressen verschwenden. VLSM passt jede Subnetzgröße an den tatsächlichen Bedarf an.
2)  Warum vergibt man die Bedarfe bei VLSM absteigend (größtes zuerst)?
Lösung: Damit jedes Subnetz an seiner passenden Blockgrenze liegt und keine Überlappungen oder unbrauchbaren Lücken entstehen. Das größte Netz braucht die größte Ausrichtung und wird zuerst platziert.
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