Packet-Tracer-Übung: VLANs & Trunk
Lösungsheft
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Datum: ____________
Szenario:  Zwei Switches (SW1, SW2) sind über einen Trunk verbunden. Es gibt zwei VLANs – VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik). Baue die Topologie auf, konfiguriere VLANs, Access-Ports und Trunk, vergib die IP-Adressen und prüfe die Verbindungen.
Lernziele
1. Du legst VLANs an und weist Access-Ports zu.
1. Du konfigurierst einen Trunk zwischen zwei Switches.
1. Du prüfst die Konnektivität und erklärst die Ergebnisse.
1  Topologie
	Gerät
	Port
	verbunden mit
	Funktion

	SW1
	Fa0/1
	PC1
	Access · VLAN 10

	SW1
	Fa0/2
	PC2
	Access · VLAN 20

	SW1
	Fa0/24
	SW2 Fa0/24
	Trunk

	SW2
	Fa0/1
	PC3
	Access · VLAN 10

	SW2
	Fa0/2
	PC4
	Access · VLAN 20

	SW2
	Fa0/24
	SW1 Fa0/24
	Trunk



2  IP-Plan
	Gerät
	VLAN
	IP-Adresse
	Subnetzmaske

	PC1
	10 – Vertrieb
	192.168.10.11
	255.255.255.0

	PC2
	20 – Technik
	192.168.20.21
	255.255.255.0

	PC3
	10 – Vertrieb
	192.168.10.13
	255.255.255.0

	PC4
	20 – Technik
	192.168.20.23
	255.255.255.0



3  Arbeitsschritte
1)  Topologie aufbauen: 2× Switch (2960), 4× PC platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.
2)  Auf SW1 und SW2 die VLANs 10 (Vertrieb) und 20 (Technik) anlegen.
3)  Access-Ports zuweisen: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20 (auf beiden Switches).
4)  Den Port Fa0/24 auf beiden Switches als Trunk konfigurieren.
5)  IP-Adressen an den PCs gemäß IP-Plan vergeben (kein Gateway nötig).
6)  Konnektivität testen und die Ping-Matrix (Abschnitt 4) ausfüllen.
7)  Kontrolle mit show vlan brief und show interfaces trunk.
Konfigurationsbefehle
Switch SW1
	SW1> enable
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Vertrieb
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Technik
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# interface fa0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# end
SW1# copy running-config startup-config


Switch SW2 (analog, PC3 = VLAN 10, PC4 = VLAN 20)
	SW2> enable
SW2# configure terminal
SW2(config)# vlan 10
SW2(config-vlan)# name Vertrieb
SW2(config-vlan)# vlan 20
SW2(config-vlan)# name Technik
SW2(config-vlan)# exit
SW2(config)# interface fa0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 10
SW2(config-if)# interface fa0/2
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 20
SW2(config-if)# interface fa0/24
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# end
SW2# copy running-config startup-config


Kontrolle
	SW1# show vlan brief
SW1# show interfaces trunk


4  Ping-Matrix
Erwartetes Ergebnis (OK = erfolgreich, Fehler = scheitert):
	von \ nach
	PC1 (V10)
	PC2 (V20)
	PC3 (V10)
	PC4 (V20)

	PC1 (V10)
	—
	Fehler
	OK
	Fehler

	PC2 (V20)
	Fehler
	—
	Fehler
	OK

	PC3 (V10)
	OK
	Fehler
	—
	Fehler

	PC4 (V20)
	Fehler
	OK
	Fehler
	—



5  Verständnisfragen
1)  Warum ist der Ping zwischen PC1 und PC3 erfolgreich, obwohl sie an verschiedenen Switches hängen?
Lösung: Beide liegen im selben VLAN (10) und damit im selben Subnetz. Der Trunk überträgt die VLAN-10-Frames getaggt zwischen den Switches.
2)  Warum schlägt der Ping zwischen PC1 (VLAN 10) und PC2 (VLAN 20) fehl?
Lösung: Verschiedene VLANs sind getrennte Broadcast-Domänen und IP-Subnetze. Ohne Router/Layer 3 gibt es keine Verbindung dazwischen.
3)  Was müsste man ergänzen, damit VLAN 10 und VLAN 20 kommunizieren können?
Lösung: Inter-VLAN-Routing über einen Router oder Layer-3-Switch (z. B. Router-on-a-Stick mit einem Subinterface pro VLAN als Gateway).
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