Aufgabenblatt: Subnetting & VLSM
Aufgabenblatt
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Datum: ____________
Hinweis:  Rechenweg sauber notieren. Hilfsmittel: CIDR-/Maskentabelle erlaubt. Kontrolle mit dem Subnetting-Trainer.
Aufgabe 1 – Subnetze berechnen
Ermittle zu jeder Adresse Netzadresse, Broadcast, nutzbare Hosts und Subnetzmaske.
	Gegeben (IP / CIDR)
	Netzadresse
	Broadcast
	nutzb. Hosts
	Subnetzmaske

	192.168.20.77 /26
	
	
	
	

	10.10.10.200 /28
	
	
	
	

	172.16.50.130 /25
	
	
	
	

	192.168.1.33 /30
	
	
	
	


Aufgabe 2 – Umrechnungen
a) Wie viele nutzbare Hosts hat ein /27-Netz?

b) Welche Präfixlänge braucht man mindestens für 500 Hosts?

c) Welche Subnetzmaske gehört zu /29?

d) Ein Netz hat die Maske 255.255.255.192. Präfixlänge und nutzbare Hosts?

Aufgabe 3 – VLSM-Planung
Die Firma NordTec besitzt das Netz 192.168.100.0/24 und benötigt fünf Subnetze. Plane die Vergabe nach VLSM (größter Bedarf zuerst, lückenlos) und trage Netzadresse, Präfix und Broadcast ein.
	Bereich (Hosts)
	Netzadresse
	/Präfix
	Broadcast

	Vertrieb (60 Hosts)
	
	
	

	Technik (28 Hosts)
	
	
	

	Verwaltung (12 Hosts)
	
	
	

	WLAN-Gäste (5 Hosts)
	
	
	

	Backbone (2 Hosts)
	
	
	


Aufgabe 4 – Transfer
1)  Warum spart VLSM gegenüber einheitlich großen Subnetzen Adressen?


2)  Warum vergibt man die Bedarfe bei VLSM absteigend (größtes zuerst)?
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