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Allgemein
Eine USV ist ein Stromversorgungssystem mit Energiespeicher, das bei einem Ausfall der Stromzufuhr eine Versorgung sicherstellt. Es gibt generell drei Arten von USV’s

· VFD (Voltage Frequency Dependent from Mains Supply)
Spannungsfrequenz abhängig von der Netzversorgung.
           Standby- oder Offline-USV genannt
Das heißt, die Offline USV passt die Ausgangsspannung an die Eingangsspannung und -frequenz an, schaltet aber nicht unabhängig auf eine andere Frequenz um. Die Frequenz der Ausgangsspannung entspricht der Eingangsfrequenz des Stromnetzes. 
Merkmale:

· Wirkungsgrad bis zu 100%

Einsatzbereich: 

PC's und Peripheriegeräte, Notlampen, kleine TK-Anlagen
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Eine Offline-USV stellt die einfachste Ausführung einer USV-Anlage dar. Im Normalbetrieb wird die eingehende Netzspannung gefiltert an den Verbraucher weitergegeben. Die Filter im Eingangskreis begrenzen Transienten (kurze, steile Spannungs- bzw. Stromänderungen) und hochfrequente Störungen nur teilweise. Dies ist durch den einfachen Aufbau der USV zu erklären. Die gefilterte Spannung aus dem Eingangskreis wird zum Laden der Akkus genutzt. Die Offline-USV geht dann in Funktion, wenn die normale Netzspannung ausfällt. Der Umschalter wird automatisch betätigt, der wiederum den Impuls für die Akkumulatoren auslöst, diese zu nutzen.
Die Akkumulatoren der USV speisen nach einer kurzen Reaktionszeit (>10ms) die angeschlossenen Verbraucher. Die Netzteile der Verbraucher überbrücken die Umschaltzeit durch die Speicherkondensatoren im Netzteil. Da aber Akkus nur Gleichstrom (DC) liefern wird dieser zuvor in Wechselspannung gewandelt, wobei die Form des Wechselstroms (AC) eher rechteckartig als sinusförmig ist. Die Offline-USV haben trotz des geringen Preises (einfacher Aufbau) nur einen kleinen Marktanteil.
Wichtig: Bei allzu schlechter Eingangsspannung besteht die Gefahr, dass ständig der Umschalter ausgelöst wird, obwohl eigentlich gar kein Stromausfall vorliegt. Dies kann wiederum die Akku`s stark beanspruchen ggf. sogar zerstören.
Der Wirkungsgrad beträgt bei Offline-USV`s nur 90 Prozent.





· VI (Voltage Independent from Mains Supply)
Spannung unabhängig von der Netzversorgung
           Line Interactive-USV oder Netzinteraktive USV genannt
Im Gegensatz zur Offline-USV, die nur im Falle eines Stromausfalls aktiv wird, interagiert die Line Interactive-USV kontinuierlich mit der Eingangsspannung. Bei der Online-USV wird im Normalbetrieb als auch im Falle eines Netzausfalles die angeschlossenen Geräte über einen Wechselrichter versorgt, während ein Gleichrichter im Normalfall sowohl den Wechselrichter als auch die Akkus versorgt. Fällt die Netzversorgung aus, wird sofort, ohne jede Verzögerung, der Wechselrichter von den Akkus versorgt. Für Servicezwecke verfügen Online - USV’s über eine Bypass-Schaltung. Mit dieser Schaltung können angeschlossene Geräte entkoppelt werden, damit die USV abgeschaltet werden kann.
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· VFI (Voltage and Frequency Independent from Mains Supply)
Spannung und Frequenz unabhängig von der Netzversorgung
           Online-USV genannt
Bei einer Online-USV wird die Eingangsspannung aus dem Stromnetz nicht direkt an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Stattdessen wird die Eingangsspannung zuerst in Wechselstrom (AC) umgewandelt und dann in Gleichstrom (DC) gewandelt, um die internen Batterien aufzuladen. Die angeschlossenen Geräte werden kontinuierlich aus dem Gleichstromversorgung der Batterien gespeist, wodurch eine unterbrechungsfreie und stabilisierte Stromversorgung gewährleistet wird.
Da die Online-USV die Eingangsspannung konstant über die internen Batterien umwandelt und die Ausgangsspannung und -frequenz aktiv reguliert, sind die angeschlossenen Geräte absolut unabhängig von der Qualität der Netzversorgung. Sie bietet einen kontinuierlichen Schutz vor Spannungsstörungen, Frequenzabweichungen und sogar vor vollständigen Stromausfällen.
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