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CMD-Werkzeuge & Netzwerkdiagnose
Übungsaufgaben – ping, tracert, ipconfig, nslookup, netstat, arp
Gesamt: 38 Punkte
Aufgabe 1: Befehle und Funktionen  (7 Punkte)
Tragen Sie Windows-Befehl, Linux-Äquivalent, Funktion und OSI-Schicht ein.
	Befehl
	Windows
	Linux
	Funktion
	OSI
	P.

	ping
	
	
	
	
	1

	tracert
	
	
	
	
	1

	ipconfig
	
	
	
	
	1

	nslookup
	
	
	
	
	1

	netstat
	
	
	
	
	1

	arp
	
	
	
	
	1

	route
	
	
	
	
	1





Aufgabe 2: Ausgaben interpretieren  (12 Punkte)
Analysieren Sie die folgenden Befehlsausgaben und beantworten Sie die Fragen.
	Hinweis: Jede Teilfrage zählt 1,5 Punkte.



a)
	C:\> ping 192.168.1.1
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik: Gesendet=4, Empfangen=0, Verloren=4 (100% Verlust)



   1. Was bedeutet diese Ausgabe?
	 


	 



   2. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen.
	 


	 




b)
	C:\> tracert 8.8.8.8
  1    2ms   1ms   2ms  192.168.1.1
  2    *    *    *  Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    *    *    *  Zeitüberschreitung der Anforderung.



   1. Was lässt sich aus dieser Ausgabe ableiten?
	 


	 



   2. Wo liegt das Problem?
	 


	 




c)
	C:\> nslookup google.com
*** dns.local kann google.com nicht finden: Server failed



   1. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
	 


	 



   2. Welche Diagnose-Schritte folgen?
	 


	 




d)
	C:\> netstat -ano | findstr :80
TCP    0.0.0.0:80      0.0.0.0:0   LISTENING    1234
TCP    192.168.1.50:49201   93.184.216.34:80   ESTABLISHED  4567



   1. Was zeigt Zeile 1? Was zeigt Zeile 2?
	 


	 



   2. Wie ermittelt man den Prozessnamen zu PID 1234?
	 


	 






Aufgabe 3: Systematische Fehlersuche  (5 Punkte)
Beschreiben Sie die systematische 5-Schritt-Diagnose bei 'kein Internet'.
Geben Sie für jeden Schritt den Befehl und was er prüft an.
	Schritt
	Befehl
	Prüft
	P.

	1
	
	
	1

	2
	
	
	1

	3
	
	
	1

	4
	
	
	1

	5
	
	
	1





Aufgabe 4: ipconfig-Ausgabe auswerten  (8 Punkte)
Analysieren Sie die folgende Ausgabe und beantworten Sie die Fragen.
	C:\> ipconfig /all

Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: bfw.local
   Physische Adresse . . . . . : B4-2E-99-01-AA-7F
   DHCP aktiviert  . . . . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . : 172.16.10.45
   Subnetzmaske  . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . : 172.16.10.1
   DHCP-Server . . . . . . . . : 172.16.10.5
   DNS-Server  . . . . . . . . : 172.16.10.5
                                  8.8.8.8



Beantworten Sie anhand der Ausgabe folgende Fragen:
a) Wie lautet die IP-Adresse des PCs und in welchem Subnetz befindet er sich?
	 



b) Wie viele Hosts sind in diesem Subnetz möglich? Wie lautet die Broadcast-Adresse?
	 


	 



c) Der PC kann keine Webseiten öffnen, aber andere PCs im LAN sind erreichbar. Welcher Befehl klärt, ob DNS das Problem ist?
	 


	 



d) Welche MAC-Adresse hat der PC? Auf welcher OSI-Schicht wird sie verwendet?
	 





Aufgabe 5: Freitext: Netzwerkdokumentation  (6 Punkte)
Nennen und beschreiben Sie vier wichtige Dokumente einer vollständigen Netzwerkdokumentation.
	Geben Sie für jedes Dokument an: Name, Inhalt und typisches Werkzeug/Format.
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