Netzklassen & CIDR – Merkzettel
Von Classful Networking zu CIDR
Klassenerkennung über Leading Bits
Router erkannten die Klasse automatisch anhand der ersten Bits des ersten Oktetts – noch bevor eine Subnetzmaske bekannt war:

	Klasse
	Leading Bits
	Binär (1. Oktett)
	Dezimalbereich
	Erkennungsregel

	A
	0
	0xxxxxxx
	1 – 126
	Erstes Bit = 0

	B
	10
	10xxxxxx
	128 – 191
	Erste zwei Bits = 10

	C
	110
	110xxxxx
	192 – 223
	Erste drei Bits = 110

	D
	1110
	1110xxxx
	224 – 239
	Erste vier Bits = 1110  (Multicast)

	E
	1111
	1111xxxx
	240 – 255
	Erste vier Bits = 1111  (Reserviert)



Warum fehlt 0 und 127?  →  Beide fallen technisch in Klasse A (erstes Bit = 0), sind aber für Sonderzwecke reserviert – siehe Tabelle unten.
Reservierte Adressbereiche  (nicht in den Klassen)
	Adressbereich
	Klasse technisch
	Bedeutung / Verwendung

	0.0.0.0
	A  (0xxxxxxx)
	Platzhalter / Standardroute 0.0.0.0/0  –  kein gültiger Host

	127.0.0.0 – 127.255.255.255
	A  (0xxxxxxx)
	Loopback  –  127.0.0.1 = localhost, verlässt nie die Netzwerkkarte

	169.254.0.0 – 169.254.255.255
	B  (10xxxxxx)
	APIPA  –  automatisch vergeben wenn DHCP nicht antwortet (Windows)

	255.255.255.255
	–
	Limited Broadcast  –  an alle Geräte im lokalen Segment

	224.0.0.0 – 239.255.255.255
	D  (1110xxxx)
	Multicast  –  Klasse D, für Gruppenübertragungen

	240.0.0.0 – 255.255.255.254
	E  (1111xxxx)
	Reserviert / Forschung  –  Klasse E, nicht im Einsatz



IPv4-Netzklassen  (historisch · bis ~1993)
	Klasse
	Bereich (1. Oktett)
	Standard-Maske
	Privater Bereich
	Netzgröße
	Gedacht für

	A
	1 – 126
	255.0.0.0  (/8)
	10.0.0.0 – 10.255.255.255
	~16,7 Mio. Hosts
	Sehr große Netze

	B
	128 – 191
	255.255.0.0  (/16)
	172.16.0.0 – 172.31.255.255
	~65.500 Hosts
	Mittlere Netze

	C
	192 – 223
	255.255.255.0  (/24)
	192.168.0.0 – 192.168.255.255
	254 Hosts
	Kleine Netze

	D
	224 – 239
	–
	–
	–
	Multicast

	E
	240 – 255
	–
	–
	–
	Reserviert / Forschung



Klassen D und E haben keine Subnetzmaske und werden nicht für normale Hosts vergeben.
  Heute: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)  –  Klassen nicht mehr relevant
Problem der Klassen: zu unflexibel – Klasse C (254 Hosts) oft zu klein, Klasse B (65.000 Hosts) viel zu groß. Dazwischen gab es nichts.
Lösung: CIDR (1993) – die Subnetzmaske ist nicht mehr an die Klasse gebunden, sondern frei wählbar. Ergebnis: exakt so viele Hosts wie gebraucht.

CIDR-Tabelle  (heute Standard)
	CIDR
	Subnetzmaske
	Netz-Bits
	Host-Bits
	Nutzbare Hosts

	/8
	255.0.0.0
	8
	24
	16.777.214

	/16
	255.255.0.0
	16
	16
	65.534

	/24
	255.255.255.0
	24
	8
	254

	/25
	255.255.255.128
	25
	7
	126

	/26
	255.255.255.192
	26
	6
	62

	/27
	255.255.255.224
	27
	5
	30

	/28
	255.255.255.240
	28
	4
	14

	/29
	255.255.255.248
	29
	3
	6

	/30
	255.255.255.252
	30
	2
	2



Blau hinterlegt = entsprechen den alten Klassen-Standardmasken  |  Gelb = Punkt-zu-Punkt-Verbindung (nur 2 Hosts)
Formel nutzbare Hosts = 2n  − 2     (n = Host-Bits)     |     Netzadresse und Broadcast werden abgezogen

Private IP-Bereiche (RFC 1918): 
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

