Leittext: IPv6 – Adressierung
Schülerversion
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ______________________________     Datum: ________________
Arbeitsauftrag:  Bearbeite die Leitfragen und Aufgaben selbstständig. Nutze dazu das Handout „IPv6 – Adressierung“ und den IPv6-Trainer. Kontrolliere am Ende mit dem Trainer.
Lernziele
1. Du kannst IPv6-Adressen korrekt kürzen und expandieren.
1. Du erkennst die Adressart am Präfix.
1. Du kannst Aufbau und Zuweisung einer IPv6-Adresse erklären.
Teil A – Leitfragen
1)  Wie viele Bit hat eine IPv6-Adresse, und in wie viele Blöcke ist sie gegliedert?


2)  Was ist der Unterschied zwischen Präfix und Interface-ID? Welche Präfixlänge ist Standard?


3)  Erkläre die beiden Kürzungsregeln in eigenen Worten.


4)  Warum darf „::“ nur einmal in einer Adresse vorkommen?


5)  Nenne die fünf Adressarten mit Präfix und je einem Stichwort zur Bedeutung.


6)  Welche drei Wege der Adresszuweisung gibt es? Worin unterscheiden sich SLAAC und DHCPv6?


7)  Welche Aufgabe von IPv4 übernimmt NDP in IPv6?


Teil B – Adressen kürzen
Kürze die folgenden Adressen nach den beiden Regeln so weit wie möglich.
	Volle Adresse
	Gekürzt

	1)  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
	

	2)  fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156
	

	3)  2001:0db8:0000:0000:0000:0025:1319:8a2e
	

	4)  0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
	

	5)  ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
	



Teil C – Adressen expandieren
Schreibe die folgenden Adressen vollständig aus (8 Blöcke, je 4 Stellen).
	Gekürzt
	Volle Adresse

	1)  2001:db8::1
	

	2)  fe80::1
	

	3)  2001:db8:abcd::1234
	

	4)  ::1
	

	5)  ff05::2
	



Teil D – Adressart bestimmen
Bestimme zu jeder Adresse die Adressart (GUA, LLA, Multicast, ULA oder Spezial).
	Adresse
	Adressart

	1)  2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
	

	2)  fe80::204:61ff:fe9d:f156
	

	3)  ff02::1
	

	4)  fd12:3456:789a::1
	

	5)  ::1
	



Teil E – Transfer
1)  Warum hat ein Interface oft mehrere IPv6-Adressen gleichzeitig?


2)  Eine Adresse beginnt mit fe80:: – kann das Gerät damit eine Webseite im Internet aufrufen? Begründe.


3)  Warum gibt es in IPv6 keinen Broadcast mehr, und was tritt an seine Stelle?
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