Lernzettel: Netzwerke und Dienste (LF9)
Klausurvorbereitung · Modul J · bfw Lübeck · FIAE / FISI · die 6 Klausurblöcke kompakt
1 · IPv6
1. Kürzen: führende Nullen je Block weg; längste Nullgruppe → :: (nur einmal erlaubt).
1. Expandieren: :: auf 8 Blöcke à 4 Stellen auffüllen, fehlende Nullen ergänzen.
1. Standard-Subnetz: /64; Adresse = Präfix (Netz) + Interface-ID (Host); 128 Bit, 8×16.
Adressarten:
	Art
	Präfix
	Bedeutung

	Global Unicast (GUA)
	2000::/3
	öffentlich routbar

	Link-Local (LLA)
	fe80::/10
	nur im Segment

	Unique Local (ULA)
	fc00::/7
	privat, intern

	Multicast
	ff00::/8
	an eine Gruppe

	Loopback
	::1
	eigener Host

	Unspezifiziert
	::
	keine Adresse


2 · Subnetting
1. Adressen gesamt = 2^(32−Präfix)  ·  nutzbare Hosts = 2^(32−Präfix) − 2
1. Netzadresse = IP AND Maske  ·  Broadcast = Netz OR (NOT Maske)
1. Erste Host = Netz + 1  ·  letzte Host = Broadcast − 1
CIDR-Tabelle:
	CIDR
	Maske
	Blockgröße
	nutzbare Hosts

	/22
	255.255.252.0
	1024
	1022

	/23
	255.255.254.0
	512
	510

	/24
	255.255.255.0
	256
	254

	/25
	255.255.255.128
	128
	126

	/26
	255.255.255.192
	64
	62

	/27
	255.255.255.224
	32
	30

	/28
	255.255.255.240
	16
	14

	/29
	255.255.255.248
	8
	6

	/30
	255.255.255.252
	4
	2


3 · VLSM
1. Bedarfe absteigend sortieren (größtes zuerst).
1. Pro Subnetz: kleinste Blockgröße mit 2^k − 2 ≥ Bedarf  → Präfix = 32 − k.
1. An der Blockgrenze platzieren, lückenlos weiterzählen (Netz + Blockgröße).
1. Warum absteigend? damit jedes Subnetz an seiner Blockgrenze liegt – keine Lücken/Überlappungen.
4 · Switching & VLANs
1. Switch = Layer 2, MAC-Adressen. Lernt Quell-MAC + Eingangsport; unbekannte Ziel-MAC oder Broadcast → Flooding (alle Ports außer Eingang).
1. Merksatz: Switch trennt Kollisionsdomänen, aber nicht Broadcast-Domänen.
1. Access-Port = 1 VLAN, untagged, Endgerät. Trunk-Port = mehrere VLANs, 802.1Q-getaggt; Native VLAN bleibt ungetaggt.
1. VLAN = eigene Broadcast-Domäne/Subnetz; ID 1–4094. VLAN-übergreifend → Router (Layer 3).
5 · Routing, DHCP & DNS
1. Router = Layer 3, Ziel-IP, verbindet Netze. Auswahl per längstem Treffer (longest prefix match).
1. Statisch (manuell, Kontrolle, pflegeintensiv) vs. dynamisch (RIP/OSPF, automatisch, skaliert).
1. Router-on-a-Stick: 1 Trunk, pro VLAN ein Subinterface (encapsulation dot1Q) mit IP = Gateway.
1. DHCP-Ablauf DORA: Discover → Offer → Request → Acknowledge. Liefert IP, Maske, Gateway, DNS.
1. DHCP-Begriffe: Scope (Adressbereich), Lease (befristet), Reservierung (feste IP per MAC).
1. DNS: Client → Resolver → Root → TLD → autoritativ; Caching. 
DNS-Records:
	Record
	Bedeutung
	Record
	Bedeutung

	A
	Name → IPv4
	MX
	Mailserver

	AAAA
	Name → IPv6
	PTR
	IP → Name

	CNAME
	Alias
	
	


6 · Cloud
1. Servicemodelle: IaaS (Server/Speicher/Netz) · PaaS (Entwicklungsumgebung) · SaaS (fertige Anwendung). Je höher, desto weniger Eigenpflege.
1. Bereitstellung: Private · Public · Hybrid · Community.
1. Merkmale: On-Demand, Ressourcen-Pooling, Elastizität, Pay-per-Use.
1. Vorteile (Skalierbarkeit, keine eigene HW, Pay-per-Use) vs. Risiken (Vendor-Lock-in, Datenschutz/DSGVO, Internetabhängigkeit).
[Vor- und Nachname] · [Datum]	Lernzettel LF9 · Klausurvorbereitung	Seite  von 
