Packet-Tracer-Übung: VLANs & Trunk
Aufgabenheft
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen  ·  bfw Standort Lübeck  ·  FIAE / FISI
Name: ____________________     Datum: ____________
Szenario:  Zwei Switches (SW1, SW2) sind über einen Trunk verbunden. Es gibt zwei VLANs – VLAN 10 (Vertrieb) und VLAN 20 (Technik). Baue die Topologie auf, konfiguriere VLANs, Access-Ports und Trunk, vergib die IP-Adressen und prüfe die Verbindungen.
Lernziele
1. Du legst VLANs an und weist Access-Ports zu.
1. Du konfigurierst einen Trunk zwischen zwei Switches.
1. Du prüfst die Konnektivität und erklärst die Ergebnisse.
1  Topologie
	Gerät
	Port
	verbunden mit
	Funktion

	SW1
	Fa0/1
	PC1
	Access · VLAN 10

	SW1
	Fa0/2
	PC2
	Access · VLAN 20

	SW1
	Fa0/24
	SW2 Fa0/24
	Trunk

	SW2
	Fa0/1
	PC3
	Access · VLAN 10

	SW2
	Fa0/2
	PC4
	Access · VLAN 20

	SW2
	Fa0/24
	SW1 Fa0/24
	Trunk



2  IP-Plan
	Gerät
	VLAN
	IP-Adresse
	Subnetzmaske

	PC1
	10 – Vertrieb
	192.168.10.11
	255.255.255.0

	PC2
	20 – Technik
	192.168.20.21
	255.255.255.0

	PC3
	10 – Vertrieb
	192.168.10.13
	255.255.255.0

	PC4
	20 – Technik
	192.168.20.23
	255.255.255.0



3  Arbeitsschritte
1)  Topologie aufbauen: 2× Switch (2960), 4× PC platzieren und gemäß Tabelle verkabeln.
2)  Auf SW1 und SW2 die VLANs 10 (Vertrieb) und 20 (Technik) anlegen.
3)  Access-Ports zuweisen: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20 (auf beiden Switches).
4)  Den Port Fa0/24 auf beiden Switches als Trunk konfigurieren.
5)  IP-Adressen an den PCs gemäß IP-Plan vergeben (kein Gateway nötig).
6)  Konnektivität testen und die Ping-Matrix (Abschnitt 4) ausfüllen.
7)  Kontrolle mit show vlan brief und show interfaces trunk.
4  Ping-Matrix
Trage ein, ob der Ping erfolgreich ist (OK) oder scheitert (Fehler).
	von \ nach
	PC1 (V10)
	PC2 (V20)
	PC3 (V10)
	PC4 (V20)

	PC1 (V10)
	—
	
	
	

	PC2 (V20)
	
	—
	
	

	PC3 (V10)
	
	
	—
	

	PC4 (V20)
	
	
	
	—



5  Verständnisfragen
1)  Warum ist der Ping zwischen PC1 und PC3 erfolgreich, obwohl sie an verschiedenen Switches hängen?


2)  Warum schlägt der Ping zwischen PC1 (VLAN 10) und PC2 (VLAN 20) fehl?


3)  Was müsste man ergänzen, damit VLAN 10 und VLAN 20 kommunizieren können?
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