IPv4 – Merkzettel
Grundlagen zum Nachschlagen
Aufbau einer IPv4-Adresse
	Begriff
	Erklärung

	Format
	4 Zahlen, getrennt durch Punkte  →  192.168.1.10

	Oktett
	Jede der 4 Zahlen  →  Wert von 0 bis 255

	Beispiel
	192  .  168  .  1  .  10

	Bitlänge
	32 Bit gesamt  (4 × 8 Bit)



Subnetzmaske
	Subnetzmaske
	Aufgabe

	255.255.255.0
	Trennt Netzanteil und Hostanteil

	In CIDR
	255.255.255.0  =  /24  (24 Bit für das Netz)

	Netzanteil
	Gleich bei allen Geräten im selben Netz

	Hostanteil
	Unterschiedlich  →  identifiziert das einzelne Gerät



Die drei wichtigsten Adressen im Netz
	Adresstyp
	Beispiel  (Netz: 192.168.1.0 /24)

	Netzadresse
	192.168.1.0   →   erste Adresse, nicht nutzbar

	Broadcast
	192.168.1.255   →   letzte Adresse, nicht nutzbar

	Nutzbare Hosts
	192.168.1.1 – 192.168.1.254   →   254 Geräte



Standard-Gateway
	Begriff
	Erklärung

	Was ist es?
	Router-Adresse im lokalen Netz

	Wofür?
	Pakete die nicht ins eigene Netz gehören werden dorthin geschickt

	Typisch
	Erste nutzbare Adresse  →  z. B. 192.168.1.1



Private Adressbereiche (RFC 1918)
	Bereich
	Verwendung

	10.0.0.0 – 10.255.255.255
	Große Unternehmen  (/8)

	172.16.0.0 – 172.31.255.255
	Mittlere Netze  (/12)

	192.168.0.0 – 192.168.255.255
	Heimnetz / kleines Büro  (/16)


→ Private Adressen sind im Internet nicht erreichbar.

Besondere Adressen
	Adresse
	Bedeutung

	127.0.0.1
	Loopback  →  der eigene Rechner  ("localhost")

	0.0.0.0
	Platzhalter – steht für 'beliebig' oder 'alle', z. B. als Standardroute 0.0.0.0/0 in der Routing-Tabelle

	255.255.255.255
	Broadcast an alle im lokalen Netz

	169.254.x.x
	APIPA  →  automatisch vergeben wenn kein DHCP antwortet



Schnell-Übersicht CIDR
	CIDR
	Subnetzmaske          Hosts

	/24
	255.255.255.0            254 Hosts

	/25
	255.255.255.128          126 Hosts

	/26
	255.255.255.192           62 Hosts

	/27
	255.255.255.224           30 Hosts

	/28
	255.255.255.240           14 Hosts

	/16
	255.255.0.0           65.534 Hosts

	/8
	255.0.0.0         16.777.214 Hosts



Formel: nutzbare Hosts = 2n  − 2     (n = Anzahl der Host-Bits)
