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Gesamt: 40 Punkte
Aufgabe 1: Adressen kürzen und ausschreiben	13 Punkte
a) Kürzen Sie die folgenden Adressen so weit wie möglich. Wenden Sie beide Regeln an. (je 1 P)
	Nr.
	Vollständige Adresse
	Gekürzt

	a1
	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
	

	a2
	fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156
	

	a3
	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
	

	a4
	fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0042
	

	a5
	2001:0db8:0000:00a3:0000:0000:0000:1234
	



b) Schreiben Sie die folgenden Adressen vollständig aus (acht Blöcke à vier Ziffern). (je 2 P)
	Nr.
	Gekürzte Adresse
	Vollständig ausgeschrieben

	b1
	2001:db8::8:800:200c:417a
	

	b2
	ff02::1
	

	b3
	fe80::1%12
	



c) Warum darf :: in einer Adresse nur einmal vorkommen? Erklären Sie am Beispiel 2001::85a3::1.	(2 P)
	 


	 


	 




Aufgabe 2: Adresstypen bestimmen	9 Punkte
Ordnen Sie jeder Adresse den Typ zu und geben Sie Reichweite bzw. IPv4-Pendant an. (je 1 P + 0,5 P)
	Adresse
	Adresstyp
	Reichweite / IPv4-Pendant

	fe80::1c2d:3e4f:5a6b:7c8d
	
	

	2001:db8:85a3::a2f3
	
	

	::1
	
	

	fd12:3456:789a::1
	
	

	ff02::1
	
	

	::
	
	



Warum hat ein IPv6-fähiges Gerät fast immer mehrere Adressen gleichzeitig?	(3 P)
	 


	 


	 




Aufgabe 3: IPv4 und IPv6 im Vergleich	8 Punkte
a) Nennen Sie den Hauptgrund für die Einführung von IPv6.	(2 P)
	 


	 


b) Warum benötigt IPv6 kein NAT mehr? Welche Konsequenz hat das?	(2 P)
	 


	 


	 


c) IPv6 kennt keinen Broadcast. Was tritt an seine Stelle und welchen Vorteil hat das?	(2 P)
	 


	 


	 


d) Erklären Sie den Begriff „Dual Stack“ und warum er heute die Regel ist.	(2 P)
	 


	 


	 




Aufgabe 4: Adressvergabe	5 Punkte
a) Erklären Sie in Stichpunkten den Ablauf von SLAAC (mindestens vier Schritte).	(3 P)
	 


	 


	 


	 


b) Nennen Sie einen Fall, in dem Sie trotzdem DHCPv6 oder statische Adressen einsetzen würden.	(2 P)
	 


	 




Aufgabe 5: Fehleranalyse	5 Punkte
	Szenario: Ein Client im Netz der TechNord GmbH kann keine IPv6-Verbindung nach außen aufbauen.
Die Ausgabe von ipconfig sieht so aus:



	C:\> ipconfig

Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::1c2d:3e4f:5a6b:7c8d%12
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.10.55
   Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1



a) Was fällt Ihnen an der IPv6-Konfiguration auf?	(2 P)
	 


	 


b) Nennen Sie zwei mögliche Ursachen.	(2 P)
	 


	 


	 


c) Mit welchem Befehl prüfen Sie, ob der IPv6-Stack grundsätzlich funktioniert?	(1 P)
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