Wie lange dauert es eine Datei mit 100 Mibyte hochzuladen, wenn die Leitung 40Mbit/s schnell ist

Rechenweg:
C = 100MIB
D = Geschwindigkeit = 40Mbit/s
t = Dauer
C = D / t
Datengröße : Geschwindigkeit = Dauer

40Mbits/s * 1000 * 1000 = 40.000.000 Bit/s
40Mbits/s * 1000² = 40.000.00 Bits/s
100MIB * 1024 * 1024 * 8 = 838.860.800
100MIB * 1024² * 8 = 838.860.800
838.860.800: 40.000.000 = 20,97152s

100MIB * 1024² * 8 / 40Mbits/s * 1000²  = 20,97152s

Dauer = 21 Sekunden

100 Mib * 1024 * 1024 * 8 / (40 Mbit/s * 1000 * 1000 *)

Man kann auch die 40Mbit in MiB anders rechnen. 
40Mbit == 40 000 000 Bit/s / 8 == 5 000 000 Byte/s / 1024 == 4882,813 KiB/s / 1024 == 4,768 MiB/s
100 MiB / 4,768 MiB/s == 20,97s

MiBI zu MB mit dem Taschenrechner
100 Mib * 1024²  / 1000² = 104,8576

