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Ports und OSI-Schichten:

1. Port 21 - FTP (File Transfer Protocol) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
2. Port 22 - SSH (Secure Shell) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
3. Port 25 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
4. Port 53 - DNS - TCP/UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
5. Port 80 - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
6. Port 110 - POP3 (Post Office Protocol) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
7. Port 123 - NTP (Network Time Protocol) - UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
8. Port 143/220 - IMAP (Internet Message Access Protocol) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
9. Port 443 - HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
10. Port 993 - IMAPS (Internet Message Access Protocol Secure) - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
11. Port 8080 - HTTP Alternative - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
12. Port 67/68 - DHCP - UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
13. Port 23 - Telnet - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
14. Port 20 - FTP Datenübertragung - TCP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
15. Port 389 - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - TCP/UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
16. Port 137-139 - NetBIOS - TCP/UDP - Schicht 5 (Sitzungsschicht)
17. Port 161-162 - SNMP (Simple Network Management Protocol) - UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
18. Port 514 - Syslog - UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)
19. Port 1194 - OpenVPN - UDP - Schicht 7 (Anwendungsschicht)

