Die verschiedenen Klassen von IPv4-Adressen
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	Klasse A (0.0.0.0 bis 127.255.255.255)

	0
	Netz-ID (7 Bit)
	Host-ID (24 Bit)

	Klasse B (128.0.0.0 bis 191.255.255.255)

	1 0
	Netz-ID (14 Bit)
	Host-ID (16 Bit)

	Klasse C (192.0.0.0 bis 223.255.255.255)

	1 1 0
	Netz-ID (21 Bit)
	Host-ID (8 Bit)

	Klasse D (224.0.0.0 bis 239.255.255.255)

	1 1 1 0
	Multicast-Gruppen-ID (28 Bit)

	Klasse E (240.0.0.0 bis 255.255.255.255)

	1 1 1 1
	Reserviert (28 Bit)
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